

**Перечень комплектующих. Ось круглого сечения FUWA**

| **№ Поз.** | **Обозначение** | **Наименование** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 94651К.16.2400.001 | Ось в сборе |
| 1.1 | 94651K.10.2400.002 | Суппорт тормоза |
| 1.2 | 94651L.10.2400.003 | Ось колодки |
| 1.3 | 94651K.10.2400.004 | Опора кулачкового вала |
| 1.4 | 94651K.10.2400.005 | Кронштейн воздушной камеры |
| 1.5 | 94651К.16.2400.006 | Балка моста |
| 1.6 | 94651K.10.2400.007 | Опора датчика АВС |
| 1.7 | 94651L.10.2400.008 | Заглушка балки оси |
| 2 | 94651К.16.2400.009 | Кулачковый вал в сборе 688 мм |
| 2.1 | 94651К.16.2400.010 | Кулачковый вал левый 688 мм |
| 2.1 | 94651К.16.2400.011 | Кулачковый вал правый 688 мм |
| 2.2 | 994651L.10.2400.012 | Прокладка кулачкового вала |
| 2.3 | 94651L.10.2400.013 | Кольцо резиновое |
| 2.4 | 94651L.10.2400.014 | Подшипник кулачкового вала |
| 2.5 | 94651L.10.2400.015 | Колапчек масленки |
| 2.6 | 94651L.10.2400.016 | Масленка |
| 2.7 | 94651L.10.2400.017 | Кольцо резиновое |
| 2.8 | 94651L.10.2400.018 | Прокладка кулачкового вала |
| 2.9 | 94651L.10.2400.019 | Кольцо пружинное для фиксации кулачкового вала |
| 2.10 | 94651L.10.2400.020 | Колпак пылезащитный |
| 2.11 | 94651L.10.2400.021 | Хомут |
| 2.12 | 94651L.10.2400.022 | Болт держателя кулачкового вала |
| 2.13 | 94651L.10.2400.023 | Гайка держателя кулачкового вала |
| 2.14 | 94651L.10.2400.024 | Шайба |
| 2.15 | 94651L.10.2400.025 | Опора подшипника кулачкового вала |
| 2.16 | 94651L.10.2400.026 | Колпак пылезащитный |
| 2.17 | 94651L.10.2400.027 | Кольцо стопорное |
| 2.18 | 94651L.10.2400.028 | Кольцо предохранительное |
| 2.19 | 94651L.10.2400.029 | Гайка стопорная кулачкового вала |
| 3 | 94651L.10.2400.030 | Тормоз в сборе |
| 3.1 | 94651L.10.2400.031 | Колодка тормозная в сборе |
| 3.1.1 | 94651L.10.2400.032 | Колодка тормозная без накладок |
| 3.1.2 | 94651L.10.2400.033 | Накладка тормозная |
| 3.1.3 | 94651L.10.2400.034 | Заклепка |
| 3.2 | 94651L.10.2400.035 | Пружина |
| 3.3 | 94651L.10.2400.036 | Пружина |
| 3.4 | 94651L.10.2400.037 | Пружина возвратная |
| 3.5 | 94651L.10.2400.038 | Вал тормозной колодки в сборе |
| 3.5.1 | 94651L.10.2400.039 | Ролик вала тормозной колодки |
| 3.5.2 | 94651L.10.2400.040 | Ось ролика тормозной колодки |
| 3.5.3 | 94651L.10.2400.041 | Втулка ролика тормозной колодки |
| 3.5.4 | 94651L.10.2400.042; | Кольцо стопорное ролика тормозной колодки |
| 4 | 94651L.10.2400.043 | Барабан тормозной и ступица в сборе |
| 4.1 | 94651L.10.2400.044 | Ступица |
| 4.2 | 94651L.10.2400.045 | Барабан тормозной |
| 4.3 | 94651L.10.2400.046 | Шпилька колеса |
| 4.4 | 94651L.10.2400.047 | Гайка колесная наружная |
| 4.5 | 94651L.10.2400.048 | Гайка внутренняя шпильки колеса |
| 4.6 | 94651L.10.2400.049 | Кольцо АБС |
| 4.7 | 94651L.10.2400.050 | Кольцо маслоотражающее |
| 4.8 | 94651L.10.2400.051 | Обойма наружного подшипника |
| 4.9 | 94651L.10.2400.052 | Обойма внутреннего подшипника |
| 4.10 | 94651L.10.2400.053 | Палец |
| 4.11 | 94651L.10.2400.054 | Втулка средняя |
| 4.12 | 94651L.10.2400.055 | Кольцо маслоотражающее |
| 5 | 94651К.16.2400.056 | Манжета в сборе с обоймой |
| 6 | 94651L.10.2400.060 | Подшипник в сборе |
| 6.1 | 94651L.10.2400.060-01 | Подшипник внутренний без обоймы |
| 7 | 94651L.10.2400.061 | Подшипник в сборе |
| 7.1 | 94651L.10.2400.061 | Подшипник наружный без обоймы |
| 8 | 94651L.10.2400.062 | Гайка ступицы в сборе (комплект) |
| 8.1 | 94651L.10.2400.063 | Шайба стопорная |
| 8.2 | 94651L.10.2400.064 | Гайка ступицы |
| 8.3 | 94651L.10.2400.065; | Шплинт |
| 8.4 | 94651L.10.2400.066 | Кольцо маслоотражающее |
| 9 | 94651L.10.2400.067 | Крышка ступицы в сборе |
| 9.1 | 94651L.10.2400.068 | Кольцо резиновое |
| 9.2 | 94651L.10.2400.069 | Крышка ступицы |
| 10 | 94651L.10.2400.070 | Щит в сборе |
| 10.1 | 94651L.10.2400.071 | Щит левый |
| 10.1 | 94651L.10.2400.072 | Щит правый |
| 10.2 | 94651L.10.2400.073 | Болт |
| 10.3 | 94651L.10.2400.074 | Заглушка резиновая |
| 10.4 | 94651L.10.2400.075 | Заглушка резиновая |
| 11 | 94651L.10.2400.076 | Табличка с номенклатурным номером оси |
| 12 | 94651L.10.2400.077 | Табличка с заводским номером оси |
| 13 | 94651L.10.2400.078 | Рычаг регулировочный (трещетка) |
| 14 | 94651L.10.2400.079 | Пружина возврата рычага |
| 16 | 94651L.10.2400.080 | Датчик АБС в сборе |
| 16.1 | 94651L.10.2400.081 | Датчик ABS |
| 16.2 | 94651L.10.2400.082 | Скобка ABS |
| 15.3 | 94651L.10.2400.083 | Втулка ABS |
| 17 | 94651К.16.2400.084 | Манжета в сборе |