Оси L1 устанавливаются на прицепы полуприцепы различных производителей, запчасти для осей L1 и сами оси в сборе можно приобрести у нас.

* Обратите внимение: оси L1 существуют в 2-х модификациях 8 и 12 тонн.
Оси L1 12 тонн
Ось Л1С12КР21.1850 устанавливается на полуприцепы СЗАП 93271А, СЗАП 93272А, СЗАП 9908, СЗАП 9517, СЗАП 95171
* Ось Л1С12КР21.2050 устанавливается на полуприцепы СЗАП 9328, СЗАП 93282, СЗАП 9915, СЗАП 99051



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **На схеме** | **Наименование** | **Номер** | **Кол-во на ось** |
| 1 | Колпак ступицы L1 (Л1) | А3880 | 2 |
| 2 | Уплотнительное кольцо 145х5,3 L1 ( Л 1) | GB/T 3452.1-1992 | 2 |
| 3 | Шплинт 8х50 | GB/T 91-2000 | 2 |
| 4 | Гайка ступицы L1 ( Л 1) | А3827 | 2 |
| 5 | Стопорная шайба | А3826 | 2 |
| 6 | Подшипник ступицы L1 ( Л 1) | НМ518445/10 | 4 |
| 7 | Колесная гайка L1 ( Л 1) | А3110 | 20 |
| 8 | Втулка колесной шпильки | А3109 | 4 |
| 9 | Тормозной барабан L1 ( Л 1) | А3201 | 2 |
| 10 | Ступица L1 ( Л 1) | А3202 | 2 |
| 11 | Колесная шпилька L1 ( Л 1) | А3203 | 20 |
| 13 | Сальник ступицы L1 ( Л 1) | А1205 | 2 |
| 14 | Балка оси + опорный кронштейн кулачкового вала + кронштейн тормозной камеры + суппорт + гайка ступицы + стопорная шайба | А12Т310 | 1 |
| 15 | Пылезащитный чехол | А3824 | 2 |
| 16 | Гровер 8 | GB/T 93-1987 | 12 |
| 17 | Болт М8х10 | GB/T 5780-2000 | 12 |
| 18 | Тормозная колодка в сборе L1 ( Л 1) | А3830 | 4 |
| 19 | Возвратная пружина L1 ( Л 1) | А3833 | 2 |
| 20 | Штырь возвратной пружины | А3838 | 4 |
| 21 | Фиксатор ролика кулачкового вала | А3825 | 4 |
| 22 | Ролик кулачкового вала | А3812 | 4 |
| 23 | Кулачковый вал R/H L1 (кулак разжимной правый Л 1) | А3815 | 1 |
| 24 | Кулачковый вал L/H L1(кулак разжимной левый Л 1) | А3816 | 1 |
| 25 | Шайба | А3817 | 6 |
| 26 | Сальник кулачкового вала | А3843 | 4 |
| 27 | Втулка кулачкового вала | А3814 | 2 |
| 28 | Пружинное кольцо 42 | GB/T 894.1-1986 | 2 |
| 29 | Гайка М8-8 | GB/T 6170-2000 | 8 |
| 30 | Пружинная шайба 10 | GB/T 93-1987 | 8 |
| 31 | Корпус сферического подшипника | A3819 | 2 |
| 32 | Смазочный штуцер (прямой) М6 | GB/T 7940.1-1995 | 2 |
| 33 | Уплотнительное кольцо 40х3,55 | GB/T 3452.1-1992 | 4 |
| 34 | Опорный кронштейн кулачкового вала | A1207 | 2 |
| 35 | Подшипник кулачкового вала | A3822 | 2 |
| 36 | Корпус сферического подшипника | A3821 | 2 |
| 37 | Болт М10х20-8.8 | GB/T 5782-2000 | 4 |
| 38 | Шайба | А3818 | 2 |
| 39 | Пружинное кольцо 38 | GB/T 894.1-1986 | 2 |
| 40 | Болт М8х10-8.8 | GB/T 5782-2000 | 4 |
| 41 | Рычаг регулировочный автомат тормозных колодок L1 ( Л 1) | А3820В | 2 |
| 42 | Пружина регулятора зазора тормозных колодок | А3842 | 2 |
| 43 | Кронштейн тормозной камеры | А1206 | 2 |
| 44 | Накладка тормозной колодки (анкер) L1 ( Л 1) | А3834 | 8 |
| 45 | Полая заклепка 13х6 | GB/T 857-1986 | 128 |
| 46 | Накладка тормозной колодки (вал) L1 ( Л 1) | А3835 | 8 |
| 47 | Колодка без накладок | А3840 | 4 |
| 48 | Удерживающая пружина | А3839 | 4 |
| 49 | Смазочный штуцер (угловой) М8х1 | GB/T 7940.2-1995 | 2 |
| 50 | Суппорт | А1203 | 2 |
| 51 | Металлическая втулка суппорта | А3832 | 4 |
| 52 | Анкерный палец суппорта | А3831 | 4 |
| 53 | Ротор системы АВС | АS306 | 2 |
| 54 | Опора датчика АВС | AS201B | 2 |
| 55 | Кронштейн датчика АВС | AS311 | 2 |
| 56 | Втулка датчика АВС | AS381 | 2 |
| 57 | Датчик АВС с проводом | AS382/AS383 | 2 |
| 58 | Болт М8х16 | GB/T 5780-2000 | 4 |
| 59 | Пружинная шайба 8 | GB/T 93-1987 | 4 |
| 60 | Ключ ступицы |  |  |